Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 метров от строений.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов немедленно убираются. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.

При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а)  курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением  
открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, также возле скирд сена и соломы;

б)  использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили  (моторную технику),  
имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в)  использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без  
капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г)  использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без  
искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших  
газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д)   выжигать  пыль  в  радиаторах  двигателей  уборочных  агрегатов  и  автомобилей  
(моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену.

Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):

а)  на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе  
временных кабелей;

б)  на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;

в)  за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос  
автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

**ОНД и ПР по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам**